1. 统一线序

烧录 VGCD

串口 VGTR

ADC IG

IIC VGCD

CAN HL

1. 工单

更换线序

Led全换白色

接口更换NH1.0

电源方案？

TypeC和烧录集成

金振方案

Pinmap

根据flash大小，考虑是否保留sd卡

去掉一个串口，复用烧录串口

优化屏幕的供电，使用mos管

Pwm使用tim1和tim8 但是有spi问题